



R = 8200 ohms

C=0.1uF





R = 3000 ohms

C=0.1uF